ISO-10303-21;
HEADER;

/******************************************************************************************
* STEP Physical File produced by: The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013
* Module:                         EDMstepFileFactory/EDMstandAlone
* Creation date:                  Mon Nov 25 05:20:03 2019
* Host:                           DESKTOP-5OV4RIT
* Database:                       C:\Users\34629\AppData\Local\Temp\{4417FB69-0366-4BFC-A465-0E9316273B89}\ifc
* Database version:               5507
* Database creation date:         Mon Nov 25 05:20:03 2019
* Schema:                         IFC2X3
* Model:                          DataRepository.ifc
* Model creation date:            Mon Nov 25 05:20:03 2019
* Header model:                   DataRepository.ifc_HeaderModel
* Header model creation date:     Mon Nov 25 05:20:03 2019
* EDMuser:                        sdai-user
* EDMgroup:                       sdai-group
* License ID and type:            5605 : Permanent license. Expiry date: 
* EDMstepFileFactory options:     020000
******************************************************************************************/
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]'),'2;1');
FILE_NAME('0001','2019-11-25T05:20:03',(''),(''),'The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013','20190108_1515(x64) - Exporter 19.2.1.1 - IU alternativa 19.2.1.1','');
FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
ENDSEC;

DATA;
#1= IFCORGANIZATION($,'Autodesk Revit 2019 (ESP)',$,$,$);
#5= IFCAPPLICATION(#1,'2019','Autodesk Revit 2019 (ESP)','Revit');
#6= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#9= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.));
#11= IFCDIRECTION((1.,0.,0.));
#13= IFCDIRECTION((-1.,0.,0.));
#15= IFCDIRECTION((0.,1.,0.));
#17= IFCDIRECTION((0.,-1.,0.));
#19= IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#21= IFCDIRECTION((0.,0.,-1.));
#23= IFCDIRECTION((1.,0.));
#25= IFCDIRECTION((-1.,0.));
#27= IFCDIRECTION((0.,1.));
#29= IFCDIRECTION((0.,-1.));
#31= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#32= IFCLOCALPLACEMENT(#486,#31);
#35= IFCPERSON($,'','bimsopremabim',$,$,$,$,$);
#37= IFCORGANIZATION($,'','',$,$);
#38= IFCPERSONANDORGANIZATION(#35,#37,$);
#41= IFCOWNERHISTORY(#38,#5,$,.NOCHANGE.,$,$,$,1574624026);
#42= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);
#43= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.);
#44= IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,$,.SQUARE_METRE.);
#45= IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,$,.CUBIC_METRE.);
#46= IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.);
#47= IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,0,0,0);
#48= IFCMEASUREWITHUNIT(IFCRATIOMEASURE(0.0174532925199433),#46);
#49= IFCCONVERSIONBASEDUNIT(#47,.PLANEANGLEUNIT.,'DEGREE',#48);
#50= IFCSIUNIT(*,.MASSUNIT.,.KILO.,.GRAM.);
#51= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,1);
#52= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,-3);
#53= IFCDERIVEDUNIT((#51,#52),.MASSDENSITYUNIT.,$);
#55= IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.);
#56= IFCSIUNIT(*,.FREQUENCYUNIT.,$,.HERTZ.);
#57= IFCSIUNIT(*,.THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT.,$,.KELVIN.);
#58= IFCSIUNIT(*,.THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT.,$,.DEGREE_CELSIUS.);
#59= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,1);
#60= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#57,-1);
#61= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,-3);
#62= IFCDERIVEDUNIT((#59,#60,#61),.THERMALTRANSMITTANCEUNIT.,$);
#64= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.DECI.,.METRE.);
#65= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,3);
#66= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,-1);
#67= IFCDERIVEDUNIT((#65,#66),.VOLUMETRICFLOWRATEUNIT.,$);
#69= IFCSIUNIT(*,.ELECTRICCURRENTUNIT.,$,.AMPERE.);
#70= IFCSIUNIT(*,.ELECTRICVOLTAGEUNIT.,$,.VOLT.);
#71= IFCSIUNIT(*,.POWERUNIT.,$,.WATT.);
#72= IFCSIUNIT(*,.FORCEUNIT.,.KILO.,.NEWTON.);
#73= IFCSIUNIT(*,.ILLUMINANCEUNIT.,$,.LUX.);
#74= IFCSIUNIT(*,.LUMINOUSFLUXUNIT.,$,.LUMEN.);
#75= IFCSIUNIT(*,.LUMINOUSINTENSITYUNIT.,$,.CANDELA.);
#76= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,-1);
#77= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,-2);
#78= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,3);
#79= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#74,1);
#80= IFCDERIVEDUNIT((#76,#77,#78,#79),.USERDEFINED.,'Luminous Efficacy');
#82= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,1);
#83= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,-1);
#84= IFCDERIVEDUNIT((#82,#83),.LINEARVELOCITYUNIT.,$);
#86= IFCSIUNIT(*,.PRESSUREUNIT.,$,.PASCAL.);
#87= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,-2);
#88= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,1);
#89= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,-2);
#90= IFCDERIVEDUNIT((#87,#88,#89),.USERDEFINED.,'Friction Loss');
#92= IFCUNITASSIGNMENT((#42,#44,#45,#49,#50,#53,#55,#56,#58,#62,#67,#69,#70,#71,#72,#73,#74,#75,#80,#84,#86,#90));
#94= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#95= IFCDIRECTION((6.12303176911189E-17,1.));
#97= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,0.01,#94,#95);
#100= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Axis','Model',*,*,*,*,#97,$,.GRAPH_VIEW.,$);
#102= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$);
#103= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Box','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$);
#104= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('FootPrint','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$);
#105= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Annotation',3,0.01,#94,#95);
#106= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT($,'Annotation',*,*,*,*,#105,0.01,.PLAN_VIEW.,$);
#108= IFCPROJECT('3X0R1Wu$HBCw7qHDQnm5_H',#41,'0001',$,$,'AC\X2\00DA\X0\STICA SOPREMA BAJANTES','Estado de proyecto',(#97,#105),#92);
#114= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Introduzca direcci\X2\00F3\X0\n aqu\X2\00ED\X0\'),$,'Madrid','Community','of Madrid','Spain');
#118= IFCBUILDING('3X0R1Wu$HBCw7qHDQnm5_G',#41,'',$,$,#32,$,'',.ELEMENT.,$,$,#114);
#124= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-4600.));
#126= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#124,$,$);
#676= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1skn_khdP23wJjJqlm88Jr',#41,$,$,(#151,#157),#566);
#510= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0K9hxfZP582h_bQiuPkJWH',#41,$,$,(#487),#508);
#131= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-4300.));
#133= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#131,$,$);
#673= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3edDfhZEj2zQDZXASbzOXW',#41,$,$,(#151,#157),#564);
#508= IFCPROPERTYSET('2O1M$fOqr3Xw1UCEUrLL2M',#41,'Otros',$,(#495,#496,#497,#498,#499,#500,#501));
#137= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-4000.));
#139= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#137,$,$);
#670= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('36_aez12X6W8UEv7_MRykr',#41,$,$,(#151,#157),#562);
#504= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0bEVwXRmbBleAvy$KJirAn',#41,$,$,(#487),#502);
#143= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,-300.));
#145= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#143,$,$);
#667= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1G$ADx2Qz85vJjOWMQbIT0',#41,$,$,(#151,#157),#560);
#502= IFCPROPERTYSET('0bEVwXRmbBleAvylKJirAn',#41,'Datos de identidad',$,(#491,#492,#493,#494));
#149= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#150= IFCLOCALPLACEMENT(#32,#149);
#151= IFCBUILDINGSTOREY('3X0R1Wu$HBCw7qHDPEFw42',#41,'Nivel 1',$,$,#150,$,'Nivel 1',.ELEMENT.,0.);
#153= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,4000.));
#155= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#153,$,$);
#156= IFCLOCALPLACEMENT(#32,#155);
#157= IFCBUILDINGSTOREY('3X0R1Wu$HBCw7qHDPEFwfE',#41,'Nivel 2',$,$,#156,$,'Nivel 2',.ELEMENT.,4000.);
#159= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#173,$,$);
#160= IFCLOCALPLACEMENT(#156,#159);
#162= IFCCARTESIANPOINT((0.,-5.07593966858622E-14));
#164= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#162,#23);
#165= IFCCIRCLEPROFILEDEF(.AREA.,'Soprema_Bajante_TecsoundTube',#164,55.);
#166= IFCCARTESIANPOINT((0.,56.5952722359229,56.5952722359159));
#168= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#166,#11,#17);
#169= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#165,#168,#19,1900.);
#170= IFCSHAPEREPRESENTATION(#102,'Body','SweptSolid',(#169));
#173= IFCCARTESIANPOINT((25518.6112865467,-5458.07515564005,-4056.59527223592));
#175= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#170));
#179= IFCPIPESEGMENTTYPE('1x107oszT25eZqE3ikkSvF',#41,'Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a:Soprema_Bajante_TecsoundTube',$,'',$,$,'98858',$,.NOTDEFINED.);
#181= IFCFLOWSEGMENT('3VJdE3Ylv46gpa5qB9b4mI',#41,'Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a:Soprema_Bajante_TecsoundTube:136304',$,'Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a:Soprema_Bajante_TecsoundTube:98858',#160,#175,'136304');
#191= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Grosor de aislamiento',$,IFCLENGTHMEASURE(6.8),$);
#192= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tama\X2\00F1\X0\o total',$,IFCTEXT('124 mm\X2\00F8\X0\'),$);
#193= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo de aislamiento',$,IFCTEXT('Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#194= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Aspereza relativa',$,IFCREAL(0.00744230769230769),$);
#195= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Unidades de aparatos',$,IFCREAL(0.),$);
#196= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#197= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase de inicio',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#198= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase final',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#199= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Justificaci\X2\00F3\X0\n horizontal',$,IFCIDENTIFIER('Centro'),$);
#200= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Justificaci\X2\00F3\X0\n vertical',$,IFCIDENTIFIER('Medio'),$);
#201= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nivel de referencia',$,IFCLABEL('Nivel: Nivel 2'),$);
#202= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Pendiente',$,IFCREAL(0.),$);
#203= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Fase de creaci\X2\00F3\X0\n',$,IFCLABEL('Fase 1'),$);
#204= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Abreviatura de sistema',$,IFCTEXT(''),$);
#205= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('\X2\00C1\X0\rea',$,IFCAREAMEASURE(0.656592864600266),$);
#206= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Aspereza',$,IFCLENGTHMEASURE(0.774),$);
#207= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Clasificaci\X2\00F3\X0\n de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario'),$);
#208= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Descripci\X2\00F3\X0\n de segmento',$,IFCTEXT(''),$);
#209= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro',$,IFCLENGTHMEASURE(110.),$);
#210= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Elevaci\X2\00F3\X0\n invertida',$,IFCLENGTHMEASURE(-52.),$);
#211= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Material',$,IFCLABEL('BD1A_PVC_Tubo'),$);
#212= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario 1'),$);
#213= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Segmento de tuber\X2\00ED\X0\a',$,IFCLABEL('PVC, flexible - Serie 80'),$);
#214= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Serie/Tipo',$,IFCLABEL('Tipos de tabla de planificaci\X2\00F3\X0\n de tuber\X2\00ED\X0\as: Serie 80'),$);
#215= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo de conexi\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT('Gen\X2\00E9\X0\rico'),$);
#216= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo de sistema',$,IFCLABEL('Sistema de tuber\X2\00ED\X0\as: Sanitario'),$);
#217= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tramo',$,IFCINTEGER(1),$);
#218= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro exterior',$,IFCLENGTHMEASURE(110.),$);
#219= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro interno',$,IFCLENGTHMEASURE(104.),$);
#220= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Longitud',$,IFCLENGTHMEASURE(1900.),$);
#221= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tama\X2\00F1\X0\o',$,IFCTEXT('110 mm\X2\00F8\X0\'),$);
#222= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Categor\X2\00ED\X0\a',$,IFCLABEL('Tuber\X2\00ED\X0\as'),$);
#223= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia',$,IFCLABEL('Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#224= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia y tipo',$,IFCLABEL('Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#225= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ID de tipo',$,IFCLABEL('Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#226= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo',$,IFCLABEL('Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#227= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ResistenciaFuego',$,IFCTEXT('BroofT1'),$);
#228= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CategoriaCobie',$,IFCTEXT('23.60.30.11 Pipe Work Products for General Use'),$);
#229= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('C\X2\00F3\X0\digo de montaje',$,IFCTEXT(''),$);
#230= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoGubimclass',$,IFCTEXT('50.20.20.10'),$);
#231= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoOmniclass',$,IFCTEXT('23-27 39 00'),$);
#232= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoUniclass2015',$,IFCTEXT('Pr_65_52_63'),$);
#233= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoUniformat2010',$,IFCTEXT('22 11 16'),$);
#234= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Descripci\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT('m2 Aislamiento ac\X2\00FA\X0\stico en bajantes formado por un complejo insonorizante formado por l\X2\00E1\X0\mina sint\X2\00E9\X0\tica de alta densidad y sin asfalto Tecsound\X2\00AE\X0\unida a un fieltro no tejido de poli\X2\00E9\X0\ster de alta tenacidad, TECSOUND TUBE siendo  el anclaje al conducto mediante brida de pl\X2\00E1\X0\stico y sellado del solape con cinta de l\X2\00E1\X0\mina sint\X2\00E9\X0\tica insonorizante de alta densidad sin asfalto, TECSOUND S50 BAND 50.'),$);
#235= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Descripci\X2\00F3\X0\n de montaje',$,IFCTEXT(''),$);
#236= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionGubimclass',$,IFCTEXT('Canalitzacions d''aig\X2\00FC\X0\es pluvials'),$);
#237= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionOmniclass',$,IFCTEXT('Piping'),$);
#238= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionUniclass2015',$,IFCTEXT('Pipes and fittings'),$);
#239= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionUniformat2010',$,IFCTEXT('Domestic Water Piping'),$);
#240= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('EstandarObjeto',$,IFCTEXT('ECOB_v1_2018'),$);
#241= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Fabricante',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#242= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('FechaEmision',$,IFCTEXT('26/05/2019'),$);
#243= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('No',$,IFCREAL(31.),$);
#244= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de tipo',$,IFCTEXT('Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#245= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ObjetoAutor',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#246= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ObjetoTitular',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#247= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('TipoBimEcob',$,IFCTEXT('Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#248= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('URL',$,IFCTEXT('www.soprema.es'),$);
#249= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Version',$,IFCTEXT('RVT_2019'),$);
#250= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de familia',$,IFCTEXT('Tipos de tuber\X2\00ED\X0\a'),$);
#251= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Hl9b4mI',#41,'Aislamiento',$,(#191,#192,#193));
#256= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa41l9b4mI',#41,$,$,(#181),#251);
#260= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4K39b4mI',#41,'Cotas',$,(#218,#219,#220,#221));
#262= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa4439b4mI',#41,$,$,(#181),#260);
#265= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Kp9b4mI',#41,'Mec\X2\00E1\X0\nica',$,(#204,#205,#206,#207,#208,#209,#210,#211,#212,#213,#214,#215,#216,#217));
#267= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa44p9b4mI',#41,$,$,(#181),#265);
#270= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Lx9b4mI',#41,'Mec\X2\00E1\X0\nico - Flujo',$,(#194,#195));
#272= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa45x9b4mI',#41,$,$,(#181),#270);
#275= IFCPROPERTYSET('15W2bAkor51PEZ1EDk3jLO',#41,'Otros',$,(#222,#223,#224,#225,#226));
#277= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('21YqkcKZb6ruYG5Z2Kx4MP',#41,$,$,(#181),#275);
#280= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Kt9b4mI',#41,'Proceso por fases',$,(#203));
#282= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa44t9b4mI',#41,$,$,(#181),#280);
#285= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4LR9b4mI',#41,'Restricciones',$,(#196,#197,#198,#199,#200,#201,#202));
#287= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa45R9b4mI',#41,$,$,(#181),#285);
#290= IFCPROPERTYSET('1x107oszT25eZqFZekkSvF',#41,'Datos de identidad(Type)',$,(#228,#229,#230,#231,#232,#233,#234,#235,#236,#237,#238,#239,#240,#241,#242,#243,#244,#245,#246,#247,#248,#249));
#292= IFCPROPERTYSET('3_W_IiT090qPD3WzjZKv8O',#41,'Otros(Type)',$,(#222,#250));
#294= IFCPROPERTYSET('1x107oszT25eZqFWKkkSvF',#41,'Resultados de an\X2\00E1\X0\lisis(Type)',$,(#227));
#296= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Manufacturer',$,IFCLABEL('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#297= IFCPROPERTYSET('0w14U6sqXCU92Bqi8Ezjbx',#41,'Pset_ManufacturerTypeInformation',$,(#296));
#299= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCIDENTIFIER('Soprema_Bajante_TecsoundTube'),$);
#300= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa7B39b4mI',#41,'Pset_DistributionFlowElementCommon',$,(#299));
#302= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1dWr0hx8D5yAUOToBVDVAG',#41,$,$,(#181),#297);
#305= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1UMacFqGfFnenpGmuGmqTY',#41,$,$,(#181),#300);
#308= IFCCLASSIFICATION('http://www.csiorg.net/uniformat','1998',$,'Uniformat');
#310= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Grosor de aislamiento',$,IFCLENGTHMEASURE(6.8),$);
#311= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tama\X2\00F1\X0\o total',$,IFCTEXT('124 mm\X2\00F8\X0\'),$);
#312= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo de aislamiento',$,IFCTEXT('Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#313= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Aspereza relativa',$,IFCREAL(0.00744230769230769),$);
#314= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#315= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase de inicio',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#316= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Desfase final',$,IFCLENGTHMEASURE(-4000.),$);
#317= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('\X2\00C1\X0\rea',$,IFCAREAMEASURE(0.656592864600266),$);
#318= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Aspereza',$,IFCLENGTHMEASURE(0.774),$);
#319= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Clasificaci\X2\00F3\X0\n de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario'),$);
#320= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro',$,IFCLENGTHMEASURE(110.),$);
#321= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Elevaci\X2\00F3\X0\n invertida',$,IFCLENGTHMEASURE(-52.),$);
#322= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario 1'),$);
#323= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo de conexi\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT('Gen\X2\00E9\X0\rico'),$);
#324= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro exterior',$,IFCLENGTHMEASURE(110.),$);
#325= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Di\X2\00E1\X0\metro interno',$,IFCLENGTHMEASURE(104.),$);
#326= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Longitud',$,IFCLENGTHMEASURE(1900.),$);
#327= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tama\X2\00F1\X0\o',$,IFCTEXT('110 mm\X2\00F8\X0\'),$);
#328= IFCPROPERTYSET('3ptoNlc1102grgBsJ8v4w7',#41,'Aislamiento',$,(#310,#311,#312));
#330= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2IS5RqX3jFdesfTtJeHSNW',#41,$,$,(#181),#328);
#333= IFCPROPERTYSET('0ou7D$ALv3cRSqkWF6xhUi',#41,'Cotas',$,(#324,#325,#326,#327));
#335= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2ONyR1ixz5JeW7vnEC_VoG',#41,$,$,(#181),#333);
#338= IFCPROPERTYSET('1Y8Vhzj4jEuvhIUeZYpC58',#41,'Mec\X2\00E1\X0\nica',$,(#204,#208,#211,#213,#214,#216,#217,#317,#318,#319,#320,#321,#322,#323));
#340= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0OKD5wkOb7tA102FAcJUm6',#41,$,$,(#181),#338);
#343= IFCPROPERTYSET('3q3HESu5fDhwYVEclbi7_c',#41,'Mec\X2\00E1\X0\nico - Flujo',$,(#195,#313));
#345= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('059ky10jnD2xfwDgbtCJIw',#41,$,$,(#181),#343);
#348= IFCPROPERTYSET('2diHYjrt11xRhE2dTNVbDS',#41,'Otros',$,(#222,#223,#224,#225,#226));
#350= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3hy$ULxd54PQ2eChPyG8a6',#41,$,$,(#181),#348);
#353= IFCPROPERTYSET('3sZSUxxvHD6AP_d1OiiDUO',#41,'Proceso por fases',$,(#203));
#355= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0A9vG1bkr8HeHDig9lyGr9',#41,$,$,(#181),#353);
#358= IFCPROPERTYSET('2j0arK3Fr0D9WQ6FZGmtuG',#41,'Restricciones',$,(#199,#200,#201,#202,#314,#315,#316));
#360= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1RgzIRmCT56fWnZ9vwteWm',#41,$,$,(#181),#358);
#363= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#385,$,$);
#364= IFCLOCALPLACEMENT(#150,#363);
#366= IFCCARTESIANPOINT((0.,-5.71043212715949E-14));
#368= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#366,#23);
#369= IFCCIRCLEPROFILEDEF(.AREA.,'Soprema_Aislamiento_TecsoundTube',#368,61.8);
#370= IFCCARTESIANPOINT((0.,63.3952722359224,63.3952722359161));
#372= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#370,#11,#15);
#373= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#369,#372,#19,1900.);
#374= IFCCOLOURRGB($,1.,0.498039215686275,0.);
#375= IFCSURFACESTYLERENDERING(#374,0.,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.5),IFCSPECULAREXPONENT(64.),.NOTDEFINED.);
#376= IFCSURFACESTYLE('B7CQ_Sintetica_Lamina_TecsoundTube',.BOTH.,(#375));
#378= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#376));
#380= IFCSTYLEDITEM(#373,(#378),$);
#383= IFCSHAPEREPRESENTATION(#102,'Body','SweptSolid',(#373));
#385= IFCCARTESIANPOINT((25518.6112865467,-5464.87515564004,-63.395272235916));
#387= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#383));
#389= IFCCOVERING('3VJdE3Ylv46gpa5qB9b4p7',#41,'Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a:Soprema_Aislamiento_TecsoundTube',$,'Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a:Soprema_Aislamiento_TecsoundTube',#364,#387,'136357',.INSULATION.);
#394= IFCMATERIAL('B7CQ_Sintetica_Lamina_TecsoundTube');
#397= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#376));
#399= IFCSTYLEDITEM($,(#397),$);
#401= IFCSTYLEDREPRESENTATION(#97,'Style','Material',(#399));
#404= IFCMATERIALDEFINITIONREPRESENTATION($,$,(#401),#394);
#407= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCIDENTIFIER('Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#408= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa7Ap9b4p7',#41,'Pset_CoveringCommon',$,(#407));
#410= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Manufacturer',$,IFCLABEL('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#411= IFCPROPERTYSET('0jG8MjOcv0w9sRH5xi7qFy',#41,'Pset_ManufacturerTypeInformation',$,(#410));
#413= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('27yjQJ4FH4URYvd8ZnfA7l',#41,$,$,(#389),#408);
#417= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0Elf2HbKXE2B7IV7cz4Zef',#41,$,$,(#389),#411);
#420= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('\X2\00C1\X0\rea',$,IFCAREAMEASURE(0.737771618769026),$);
#421= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Clasificaci\X2\00F3\X0\n de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario'),$);
#422= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Grosor de aislamiento',$,IFCLENGTHMEASURE(6.8),$);
#423= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de sistema',$,IFCTEXT('Sanitario 1'),$);
#424= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Volumen',$,IFCVOLUMEMEASURE(0.00501684700762938),$);
#425= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Longitud',$,IFCLENGTHMEASURE(1900.),$);
#426= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tama\X2\00F1\X0\o de tuber\X2\00ED\X0\a',$,IFCTEXT('110 mm\X2\00F8\X0\'),$);
#427= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Categor\X2\00ED\X0\a',$,IFCLABEL('Aislamientos de tuber\X2\00ED\X0\a'),$);
#428= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia',$,IFCLABEL('Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#429= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia y tipo',$,IFCLABEL('Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#430= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ID de tipo',$,IFCLABEL('Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#431= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo',$,IFCLABEL('Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a: Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#432= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ResistenciaFuego',$,IFCTEXT('BroofT1'),$);
#433= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Material',$,IFCLABEL('B7CQ_Sintetica_Lamina_TecsoundTube'),$);
#434= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CategoriaCobie',$,IFCTEXT('23.60.30.11 Pipe Work Products for General Use'),$);
#435= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoGubimclass',$,IFCTEXT('50.20.20.10'),$);
#436= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoOmniclass',$,IFCTEXT('23-27 63 11'),$);
#437= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoUniclass2015',$,IFCTEXT('Pr_65_52_63'),$);
#438= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('CodigoUniformat2010',$,IFCTEXT('22 07 00'),$);
#439= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Descripci\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT('m2 Aislamiento ac\X2\00FA\X0\stico en bajantes formado por un complejo insonorizante formado por l\X2\00E1\X0\mina sint\X2\00E9\X0\tica de alta densidad y sin asfalto Tecsound\X2\00AE\X0\unida a un fieltro no tejido de poli\X2\00E9\X0\ster de alta tenacidad, TECSOUND TUBE siendo  el anclaje al conducto mediante brida de pl\X2\00E1\X0\stico y sellado del solape con cinta de l\X2\00E1\X0\mina sint\X2\00E9\X0\tica insonorizante de alta densidad sin asfalto, TECSOUND S50 BAND 50.'),$);
#440= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionGubimclass',$,IFCTEXT('Canalitzacions d''aig\X2\00FC\X0\es pluvials'),$);
#441= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionOmniclass',$,IFCTEXT('Pipe Insulation'),$);
#442= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionUniclass2015',$,IFCTEXT('Pipes and fittings'),$);
#443= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('DescripcionUniformat2010',$,IFCTEXT('Insulation'),$);
#444= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('EstandarObjeto',$,IFCTEXT('ECOB_v1_2018'),$);
#445= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Fabricante',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#446= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('FechaEmision',$,IFCTEXT('26/05/2019'),$);
#447= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de tipo',$,IFCTEXT('Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#448= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ObjetoAutor',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#449= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ObjetoTitular',$,IFCTEXT('SOPREMA IBERIA SLU'),$);
#450= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('TipoBimEcob',$,IFCTEXT('Soprema_Aislamiento_TecsoundTube'),$);
#451= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('URL',$,IFCTEXT('www.soprema.es'),$);
#452= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Version',$,IFCTEXT('RVT_2019'),$);
#453= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de familia',$,IFCTEXT('Aislamiento de tuber\X2\00ED\X0\a'),$);
#454= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4K39b4p7',#41,'Cotas',$,(#425,#426));
#456= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa4439b4p7',#41,$,$,(#389),#454);
#459= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Kp9b4p7',#41,'Mec\X2\00E1\X0\nica',$,(#204,#216,#420,#421,#422,#423,#424));
#461= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa44p9b4p7',#41,$,$,(#389),#459);
#464= IFCPROPERTYSET('0zYUvM82L25vKL$7YXJZRw',#41,'Otros',$,(#427,#428,#429,#430,#431));
#466= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1ML06iUZ1F9elGB7MDQnzU',#41,$,$,(#389),#464);
#469= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4Kt9b4p7',#41,'Proceso por fases',$,(#203));
#471= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa44t9b4p7',#41,$,$,(#389),#469);
#474= IFCPROPERTYSET('2AC9cEvxD5lRfONDsL8b08',#41,'Datos de identidad(Type)',$,(#229,#235,#434,#435,#436,#437,#438,#439,#440,#441,#442,#443,#444,#445,#446,#447,#448,#449,#450,#451,#452));
#476= IFCPROPERTYSET('2AC9cEvxD5lRfONDgL8b08',#41,'Materiales y acabados(Type)',$,(#433));
#478= IFCPROPERTYSET('05uxBOLOj86v9SY3i$fIUf',#41,'Otros(Type)',$,(#427,#453));
#480= IFCPROPERTYSET('2AC9cEvxD5lRfONEAL8b08',#41,'Resultados de an\X2\00E1\X0\lisis(Type)',$,(#432));
#482= IFCRELCOVERSBLDGELEMENTS('20NC0uvaP1og3awyJYEYJj',#41,$,$,#181,(#389));
#485= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#486= IFCLOCALPLACEMENT($,#485);
#487= IFCSITE('3X0R1Wu$HBCw7qHDQnm5_J',#41,'Default',$,'',#486,$,$,.ELEMENT.,(40,25,13,9643),(-3,-42,-20,-772056),0.,$,$);
#491= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Autor',$,IFCTEXT(''),$);
#492= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Descripci\X2\00F3\X0\n de organizaci\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT(''),$);
#493= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre del edificio',$,IFCTEXT(''),$);
#494= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de organizaci\X2\00F3\X0\n',$,IFCTEXT(''),$);
#495= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Categor\X2\00ED\X0\a',$,IFCLABEL('Informaci\X2\00F3\X0\n de proyecto'),$);
#496= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Direcci\X2\00F3\X0\n de proyecto',$,IFCTEXT('Introduzca direcci\X2\00F3\X0\n aqu\X2\00ED\X0\'),$);
#497= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Estado de proyecto',$,IFCTEXT('Estado de proyecto'),$);
#498= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Fecha de emisi\X2\00F3\X0\n de proyecto',$,IFCTEXT('24/11/2019'),$);
#499= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de cliente',$,IFCTEXT('Propietario'),$);
#500= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de proyecto',$,IFCTEXT('AC\X2\00DA\X0\STICA SOPREMA BAJANTES'),$);
#501= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('N\X2\00FA\X0\mero de proyecto',$,IFCTEXT('0001'),$);
#514= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('AboveGround',$,IFCLOGICAL(.U.),$);
#515= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo7t3koNgA',#41,'Pset_BuildingStoreyCommon',$,(#514));
#517= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0smu$0mwb62839m$qyAbWv',#41,$,$,(#151),#515);
#521= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Alzado',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$);
#522= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Altura de c\X2\00E1\X0\lculo',$,IFCLENGTHMEASURE(0.),$);
#523= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Estructura',$,IFCBOOLEAN(.F.),$);
#524= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre',$,IFCTEXT('Nivel 1'),$);
#525= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Planta de edificio',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);
#526= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Categor\X2\00ED\X0\a',$,IFCLABEL('Niveles'),$);
#527= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia',$,IFCLABEL('Nivel: Extremo inicial 8 mm'),$);
#528= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Familia y tipo',$,IFCLABEL('Nivel: Extremo inicial 8 mm'),$);
#529= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ID de tipo',$,IFCLABEL('Nivel: Extremo inicial 8 mm'),$);
#530= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Tipo',$,IFCLABEL('Nivel: Extremo inicial 8 mm'),$);
#531= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Altura base',$,IFCIDENTIFIER('Punto base del proyecto'),$);
#532= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Color',$,IFCINTEGER(0),$);
#533= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Grosor de l\X2\00ED\X0\nea',$,IFCIDENTIFIER('1'),$);
#534= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Patr\X2\00F3\X0\n de l\X2\00ED\X0\nea',$,IFCLABEL('S\X2\00F3\X0\lido'),$);
#535= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('S\X2\00ED\X0\mbolo',$,IFCLABEL('Extremo inicial de nivel - C\X2\00ED\X0\rculo: Extremo inicial de nivel - C\X2\00ED\X0\rculo'),$);
#536= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('S\X2\00ED\X0\mbolo en extremo 1 por defecto',$,IFCBOOLEAN(.F.),$);
#537= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('S\X2\00ED\X0\mbolo en extremo 2 por defecto',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);
#538= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de tipo',$,IFCTEXT('Extremo inicial 8 mm'),$);
#539= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de familia',$,IFCTEXT('Nivel'),$);
#540= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4fxkoNgA',#41,'Cotas',$,(#522));
#542= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3Aw$FV5MbAufEo4vxkoNgA',#41,$,$,(#151),#540);
#545= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4ftkoNgA',#41,'Datos de identidad',$,(#523,#524,#525));
#547= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3Aw$FV5MbAufEo4vtkoNgA',#41,$,$,(#151),#545);
#550= IFCPROPERTYSET('0D6UYSFT1FYQjAy8hcD9Oz',#41,'Otros',$,(#526,#527,#528,#529,#530));
#552= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0s3GKLOZD2P87UlXHIJZwp',#41,$,$,(#151),#550);
#555= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4eZkoNgA',#41,'Restricciones',$,(#521));
#557= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3Aw$FV5MbAufEo4uZkoNgA',#41,$,$,(#151),#555);
#560= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4ftkoNgq',#41,'Datos de identidad(Type)',$,(#538));
#562= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4fdkoNgq',#41,'Gr\X2\00E1\X0\ficos(Type)',$,(#532,#533,#534,#535,#536,#537));
#564= IFCPROPERTYSET('1Q0iPRM3rCwQKeqDFZ2tUE',#41,'Otros(Type)',$,(#526,#539));
#566= IFCPROPERTYSET('3Aw$FV5MbAufEo4eZkoNgq',#41,'Restricciones(Type)',$,(#531));
#568= IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('3Aw$FV5MbAufEo59tkoNgA',#41,$,$,(#389),#151);
#572= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa7Ax9bb9D',#41,'Pset_BuildingStoreyCommon',$,(#514));
#574= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2YcypF5ejDL9qmxpDdbXP3',#41,$,$,(#157),#572);
#578= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Alzado',$,IFCLENGTHMEASURE(4000.),$);
#579= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre',$,IFCTEXT('Nivel 2'),$);
#580= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4K39bb9D',#41,'Cotas',$,(#522));
#582= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa4439bb9D',#41,$,$,(#157),#580);
#585= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4KF9bb9D',#41,'Datos de identidad',$,(#523,#525,#579));
#587= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa44F9bb9D',#41,$,$,(#157),#585);
#590= IFCPROPERTYSET('3JJLQwC2P738BP4G_nQas9',#41,'Otros',$,(#526,#527,#528,#529,#530));
#592= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0p_E_16Pj8ywScZCDLY73y',#41,$,$,(#157),#590);
#595= IFCPROPERTYSET('3VJdE3Ylv46gpa4LR9bb9D',#41,'Restricciones',$,(#578));
#597= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3VJdE3Ylv46gpa45R9bb9D',#41,$,$,(#157),#595);
#600= IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('3VJdE3Ylv46gpa5qF9bb9D',#41,$,$,(#181),#157);
#604= IFCRELAGGREGATES('10LdMpYubB$9p2V3$x1kaf',#41,$,$,#108,(#487));
#608= IFCRELAGGREGATES('2zPzT9mkXCKRGeEze2ne3F',#41,$,$,#487,(#118));
#612= IFCRELAGGREGATES('0bEVwXRmbBleAvzFSJirAn',#41,$,$,#118,(#151,#157));
#617= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('NumberOfStoreys',$,IFCINTEGER(2),$);
#618= IFCPROPERTYSET('0bEVwXRmbBleAv$nyJirAn',#41,'Pset_BuildingCommon',$,(#617));
#620= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2I5ofmB0z7MB3Fu9etGkXw',#41,$,$,(#118),#618);
#624= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Direcci\X2\00F3\X0\n de proyecto',$,IFCTEXT('Introduzca direcci\X2\00F3\X0\n aqu\X2\00ED\X0\'),$);
#625= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Estado de proyecto',$,IFCTEXT('Estado de proyecto'),$);
#626= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Fecha de emisi\X2\00F3\X0\n de proyecto',$,IFCTEXT('24/11/2019'),$);
#627= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de cliente',$,IFCTEXT('Propietario'),$);
#628= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Nombre de proyecto',$,IFCTEXT('AC\X2\00DA\X0\STICA SOPREMA BAJANTES'),$);
#629= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('N\X2\00FA\X0\mero de proyecto',$,IFCTEXT('0001'),$);
#630= IFCPROPERTYSET('0iHtxfQET5RwpWNQSTHJIX',#41,'Datos de identidad',$,(#491,#492,#493,#494));
#632= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3vGtOzoZT1weBIDxO2zmqv',#41,$,$,(#118),#630);
#635= IFCPROPERTYSET('3_JuKk5N96HgER$SPcpgHh',#41,'Otros',$,(#495,#624,#625,#626,#627,#628,#629));
#637= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('0nWlaye1r2NQcGM05W1w2J',#41,$,$,(#118),#635);
#640= IFCRELASSOCIATESMATERIAL('3$qDQ0y3H4lPr8mqkCSbx_',#41,$,$,(#389),#394);
#643= IFCRELDEFINESBYTYPE('2XyT19zxbAvRNmzs4_muLq',#41,$,$,(#181),#179);
#646= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2JvAt$Y2n59feI5ROlHH_D',#41,$,$,(#181),#290);
#649= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('31EmIcQvb65QyDSE9_waz6',#41,$,$,(#181),#292);
#652= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3nj9hnCVrC6x0cMEP$nPzq',#41,$,$,(#181),#294);
#655= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('2RI0DaR2b7r8xyBy8e1Elz',#41,$,$,(#389),#474);
#658= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1JtES4QXf5ZPXlQEoLECpF',#41,$,$,(#389),#476);
#661= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3raN9Xke55VBqKkBwovzOv',#41,$,$,(#389),#478);
#664= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('3MMU0IWRf87uP_J1refFAn',#41,$,$,(#389),#480);
#679= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('P-PIPE-____-OTLN',$,(#170,#383),$);
ENDSEC;

END-ISO-10303-21;
